ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ по МБОУ СОШ №30 с.Романовка

1. Наружный строительный объем здания школы согласно

технического паспорта – 12031м

2. Наружный строительный объем котельной согласно

технического паспорта – 1188м

3. Строительный объем подвала согласно

технического паспорта – 3384

4. Протяженность воздушной теплотрассы – 155м в одну сторону

(подача – диаметр трубы 89мм, обратка – диаметр трубы 76мм)

5. Два котла «Универсал – 6М»

6. Ввод в эксплуатацию котлов – 1977 год

7. Периметр – 690м

8. Асфальт – 3440м2

9. Грунт – 12200м2

10. Газоны – 800м2

11. Посадочных мест – 464

Директор школы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назаренко А.М.